Obligatory control of used machines (when machine is received from the customer).

*Contrôle obligatoire des machines d’occasion (machine reçue du client).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Brand / *Marque*** | **Machine type:** | **Serial number / *N° de série*:** | **Hourmeter / *Nombre d’heures:*** |
| **Haulotte** | **HA260PX** | **AD123901** | **1552** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspection** / *Inspection* | | | | | |
| N° | **Safety** / *Sécurité* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 0.1 | Campain / OI *Campagne de rappel / OI* | For Haulotte machine no pending OI / SB / NI *La machine n'est pas concernée par une OI / SB / NI* | x |  |  |
| 0.2 | Periodic inspection *Control périodique VGP* | Check Validity *Vérifier la validité* | x |  |  |
| 0.3 | Periodic maintenance *Plan de maintenance* | Cable, chain changed according recommendation? *Câbles et chaînes changés suivant les recommandations?* | x |  |  |
| N° | **Chassi** / *Châssis* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 1.1 | Wheels and Tyre  Roue et pneu | Installation OK / No damage on rim and tyre (Foam, slices)  *Fixation OK / pas de dommage sur jante, pneu (mousse, coupure)* | x |  |  |
| 1.2 | Drive Hub *Reducteur de translation* | Without leakage Oil *Pas de fuite d'huile* | x |  |  |
| 1.3 | Axle Extensible *Extension essieu* | Normal opening and closing of the mechanism *Fonctionnement normal durant l'ouverture et la fermeture* | x |  |  |
| 1.4 | Stabilizer cylinder Front-Rear *Vérin de calage Avant-Arrière* | Properly installed / Without oil leakage *Assemblage correct / pas de fuite d'huile* | x |  |  |
| 1.5 | Steer & Oscillating cylinder *Vérins de direction et oscillant* | Properly installed / Without oil leakage *Assemblage correct / pas de fuite d'huile* | x |  |  |
| 1.6 | Hoses *Flexibles* | Without cracks and oil leakage  *Pas craquelure ni fuite d'huile* | x |  |  |
| N° | **Turnable** / *Tourelle* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 2.1 | Battery *Batterie* | Electrolyte level / Terminals / cable *Niveau d'eau / Connecteur / câble* | x |  |  |
| 2.2 | Ground control *Pupitre bas* | Correct functionality (Joystick, Switch, E Stop, Lamp) *Fonctionnement correct (Joystick, interrupteur, ARU, voyant)* | x |  |  |
| 2.3 | Engine *Moteur thermique* | Check oil level, not smoking, start properly, idles *Vérifier niveau d'huile, pas de fumée, démarrage, ralenti* | x |  |  |
| 2.4 | Hydraulique pump & manifold *Pompe & bloc hydraulique* | Without oil leakage  *Pas de fuite d'huile* | x |  |  |
| 2.5 | Hydraulique Tank *Réservoire hydraulique* | Appropriate level / Without oil leakage  *Niveau d'huile correct / pas de fuite* | x |  |  |
| 2.6 | Hoses *Flexibles* | Without cracks and oil leakage  *Pas craquelure ni fuite d'huile* | x |  |  |
| N° | **Booms & scissor** / *Flèche & ciseaux* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 3.1 | Hydraulic cylinders  *Vérins* | Properly installed / Without oil leakage *Assemblage correct / pas de fuite d'huile* | x |  |  |
| 3.2 | Power track *Chaîne porte câble* | Operating free / links aligned *Fonctionnement libre / maillons alignés* | x |  |  |
| 3.3 | Hoses / Electrical cables *Flexibles / Câbles électrique* | Correctly positionned and tensioned, without damage *Positionnement et tension bonne, pas de dommage* | x |  |  |
| 3.4 | Arms / Booms / Pins / Link part *Bras / flèche / axe / pièce de liaison* | Properly installed without structure damage *Assemblage correct sans dommage structurel* | x |  |  |
| N° | **Plateform** / *Plateforme* | **Reference** / *Point à contrôler* | **OK** | **NOK** | **N/A** |
| 4.1 | Plateforme structure *Structure de la plateforme* | Properly fixed / Swing gate latch / footswitch  *Assemblage correct / verrou du portillon / pédale homme mort* | x |  |  |
| 4.2 | Upper control box *Pupitre de commande* | Correct functionality (Joystick, Switch, E Stop, Lamp) *Fonctionnement correct (Joystick, interupteur, ARU, voyant)* | x |  |  |

C:\Users\echabaneix\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T11EW2RY\300px-Attention_green.svg[1].png For each NOK found, please indicate comments and inform workshop manager.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | **Add on** **for used equipment traded in** / *Ajout pour la reprise des machines d'occasion* | | **OK** | **NOK** |
| 5.1 | CE certificat  *Certifiat CE* | Present *Present* | x |  |
| 5.2 | Safety decals *Etiquettes de sécurité* | Installed & Legible *Présentes & lisible* | x |  |
| 5.3 | Painting & Corrosion *Rouille & peinture* | No excessive corrosion and structure safe *Pas de corrosion execessive & strcture machine saine* | x |  |
| 5.4 | Tyre wear *Usure des pneus* | Tyres have minimum 30% remaining tread. *Pneus avec hauteur crampon minimum de 30%* | x |  |
| 5.5 | Battery status *Etat batteries* | Batteries hold charge for more than 24hrs *Les batteries tiennent en charge plus de 24 heures* | x |  |
|  |  |  |  |  |
| 5.6 | General status  *Etat général* | Ready to use *Prêt à être utilisé* | x |  |
| 5.7 | Star ratings  *Evalution – nombre d’étoiles* | -Limited use or recently replaced. Free of visible wear or defect  *Peu utilisé, pas de défaut ou d’usure apparente*  -Performs within the tolerances expected for age and type of model  *Performance et état en phase avec le type et l’âge de la machine*  -Although performing, show indication of needing repair or replacement  *Peut-être utilisée mais nécessite des réparations / changement de pièces*  -Needs immediate repair or replacement to function as expected  *Besoin impératif de remise en état avant utilisation*  C:\Users\echabaneix\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\T11EW2RY\300px-Attention_green.svg[1].png Please circle the relevant status. | C:\Users\tseon\Desktop\étoile\4 étoiles.png  C:\Users\tseon\Desktop\étoile\3 étoiles.png  C:\Users\tseon\Desktop\étoile\2 étoiles.png  *C:\Users\tseon\Desktop\étoile\1 étoile.png* | |

Notes / Comments

|  |
| --- |
|  |

Person responsible for control: Signature: Date of Inspection:

*Personne responsable pour le contrôle Date du contrôle*